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	Pos.
	Menge
	Bezeichnung
	Preis/Einheit

EUR
	Summe

EUR

	1
	
	Liefern und Verlegen von 

m²  Dachpaneele RD___
Dachsandwichelement, bestehend aus einer äußeren und einer inneren Stahl-Deckschale, die über einen wärmedämmenden, Polyurethan-Hartschaumkern (Raumgewicht ca. 40 kg/m³) schubsteif miteinander verbunden sind.

Forderung: bauaufsichtlich zugelassen und güteüberwacht

Baustoffklasse: Euro-Class B-s2, d0 (schwerentflammbar)

Elementdicke: ___ mm (entspricht ___ mm Dämmkern)

Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: nach EN 14509 mit Fuge: ______ W/m²K (siehe Typenblatt PU-Dämmpaneel RD)
Baubreite: 1000 mm

Oberflächen:

Außenseite: verz. Stahlblech 0,6 mm, ROMAplus 50µm, im Farbton RAL xxxx; schwalbenschwanzartig profiliert
Innenseite: verz. Stahlblech 0,5 mm, DU-Beschichtung 10 - 15 µm, ähnlich RAL 9002; liniert

Die Verlegung der montagefertigen Elemente erfolgt auf rostschutzgrundierten Stahlprofilen (Sekundärträger).

Dachneigung: x Grad

Statisches System: Mehrfeldträger

Pfettenabstand: ca. x,00 m

Elementlänge: bis x,00 m

Schneelast:: x,x kN/m²

Pfettenkonstruktion: Stahlträger oder Holzkoppelpfetten

Die Dachelemente sind auf den Pfetten mit bauaufsichtlich zugelassenen, nichtrostenden Befestigungsmaterialien in Durchschraubtechnik nach den Fachregeln des IFBS zu befestigen.

Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialien. 

Anzubietendes Fabrikat und Typ wie beschrieben:

ROMA RD ___

	
	

	2
	
	m  Pultdachabschlussprofil für Dachelement
Pultdachabschlussprofil polyesterbeschichtet in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Profilfüller, Dichtbänder, Zahnbleche, Befestigungsmaterialien und Verschnitt 

Blechdicke:  0,75 mm

Abwicklung: ca. 600 mm

Kantungen: 6
	
	

	3
	
	m  Firstabdeckung für Dachelement
Firstabdeckung innen und außen polyesterbeschichtet in Paneelfarbe liefern und montieren,

Der Preis versteht sich für:

Firstprofil innen und außen, Füllstücke, Profilfüller, Dichtbänder, Zahnblech, Ausschäumung, einschl. Befestigungsmaterialien und Verschnitt 

Blechdicke:  0,75 mm

Abwicklung: Firstprofil innen und außen je ca. 600 mm

Kantungen: jeweils ca. 3
	
	

	4
	
	m  Ortgangprofil für Dachelement
Ortgangprofil polyesterbeschichtet in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien und Verschnitt 

Blechdicke:  0,75 mm

Abwicklung: ca. 550 mm

Kantungen: 7
	
	

	5
	
	m Wandanschlussprofil an oberer Pultdachseite
Wandanschlussprofil und innenseitige Eckblende polyesterbeschichtet in Paneelfarbe liefern und montieren.

Der Preis versteht sich für:

Wandanschlussprofil, innere Eckblende, Aufbiegen des Trapezprofiluntergurtes der äußeren Deckschale, Füllstücke, Profilfüller, Dichtbänder, Zahnblech, Ausschäumung, einschl. Versiegelung zur Wandfläche, Befestigungsmaterialien und Verschnitt 

Blechdicke:  0,75 mm

Abwicklung: Wandanschluss ca. 450 mm, Eckprofil ca. 200 mm

Kantungen: 4 bzw. 3
	
	

	6
	
	m seitliches Wandanschlussprofil
Wandanschlussprofil und innenseitige Eckblende polyesterbeschichtet in Paneelfarbe liefern und montieren.

Der Preis versteht sich für:

Wandanschlussprofil, innere Eckblende, Füllstücke, Dichtbänder, Ausschäumung, einschl. Versiegelung zur Wandfläche, Befestigungsmaterialien und Verschnitt 

Blechdicke:  0,75 mm

Abwicklung: ca. 450 mm, Eckprofil ca. 200 mm

Kantungen: 5 bzw. 3
	
	

	7
	
	m  Wasserabweisblech für Dachelement
Wasserabweisblech polyesterbeschichtet in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien und Verschnitt 

Blechdicke:  0,75 mm

Abwicklung: ca. 300 mm

Kantungen: 3


	
	

	8
	
	m  Rinneneinlaufblech für Dachelement
Wasserabweisblech polyesterbeschichtet in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. Dichtband, Befestigungsmaterialien und Verschnitt 

Blechdicke:  0,75 mm

Abwicklung: ca. 250 mm

Kantungen: 2
	
	

	9
	
	m Kastenrinne 
Kastenrinne Nenngröße xxx mm, vorgehängt, passend zum Paneelsystem liefern und montieren, einschl. aller Abkantungen, Abläufe, Befestigungen, Rinnenhalter und Endstücke.

Ablauföffnungen: x St.

Dehnungsnähte sind, sofern erforderlich einzurechnen
	
	

	10
	
	m Querstoßausbildung
als Überlappung der Elementoberschalen durch einen schaumfreien Rückschnitt, einschl. erforderlicher Dichtbänder und Verbindungselemente gemäß den Fachregeln des IFBS herstellen
	
	

	11
	
	m Abdeckprofil (Schleppblech)
vom First als Anschlussblech bis an Dachdurchdringungen für Lüftungsrohre, Kamine, Durchdringungen, etc.

Abdeckprofil polyesterbeschichtet in Paneelfarbe liefern und montieren, einschl. erforderlicher Dichtbänder und Befestigungsmaterial

Der Hohlraum zwischen Dachelement und Abdeckprofil ist vollständig mit geeignetem Dämmmaterial zu schließen.
	
	


Romakowski GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0) 8274 999-0

Herdweg 31

Fax +49 (0) 8274 999-150

86647 Buttenwiesen

info@romakowski.com

